【写真の撮影方法】

□撮影方法

　・必ず工事着工前と工事着工後の写真を撮影してください。

　・対象設備の設置が完了したことが分かるように撮影をしてください。

　　※ガラス交換等で工事着工前と工事着工後の変化が分かりにくい場合は、

・工事作業中の写真も撮影する

・新しいガラスであることを証明するシールを残したまま撮影する

など対応頂き、設置が完了していることを証明できるように準備してください。

　・工事着工前と工事着工後で、できる限り同じ角度から撮影をしてください。

　・設置したすべての窓を撮影してください。

　・設置した窓全体を撮影してください。

　・カーテン、障子や雨戸は外し、障害となりうるもの（机、棚、観葉植物等）は除いて

から撮影してください。

　・設置した窓の位置が分かるようにしてください（別紙（平面図・立面図の提出方法）

をご参照ください。）。